선택적 액세스 테이블은 Postfix SMTP 서버가 메일을 선택적으로 거부하거나 수락하도록 지시합니다. 특정 호스트 이름, 도메인 이름, 네트워크, 호스트 주소 또는 메일 주소에 대한 액세스를 허용하거나 거부 할 수 있습니다.

이메일 주소 매핑

- `user@domain` 은 지정된 메일 주소와 일치합니다
- `domain.tld` 는 이메일 주소의 도메인 부분으로 `domain.tld` 와 일치합니다.
- `user@` 는 지정된 사용자 부분과 모든 메일 주소와 일치합니다.

호스트 이름 / IP 주소 매핑

- `net.work.addr.ess
  net.work.addr
  net.work
  net` 은 지정된 IPv4 호스트 주소 또는 서브넷 작업과 일치
- `net:work:addr:ess
  net:work:addr
  net:work
  net` 은 지정된 IPv6 호스트 주소 또는 서브넷 작업과 일치

경기에 대한 행동

- `OK` 이메일을 수락하십시오.
- `REJECT [message]` 이메일을 거부하고 [메시지] 또는 일반적인 오류로 회신합니다.
- `DISCARD [message]` 전자 메일을 자동으로 폐기합니다. 선택적으로 [메시지] 로그를 작성하십시오.
- `REDIRECT spam@yourdomain.com` 을 다른 주소로 전자 메일 전달