Den valfria avsändarberoende adressfilen tillåter relävärden för utgående SMTP-anslutningar att ställas in per adress eller per domänbasis. Vänster sida av varje post kan vara antingen en full e-postadress som `foo@bar.com` , eller bara en domän som `@bar.com` .

Höger sida måste vara i formattransport: nexthop . I det typiska fallet där du vill vidarebefordra e-post via en specifik e-postserver, ska transporten vara `smtp` och nexthopa värdnamnet eller IP-adressen för e-postservern.