`mynetworks`

در این پارامتر لیست شبکه های محلی این دستگاه مشخص می شود. این لیست توسط نرم افزار ضد UCE برای تمایز مشتریان محلی از غریبه ها استفاده می شود. در پیکربندی SMTP به دیدن `permit_mynetworks` و `smtpd_recipient_restrictions` .

پیش فرض لیستی از تمام شبکه های متصل به دستگاه است: یک شبکه کامل کلاس A (X.0.0.0 / 8) ، یک شبکه کامل کلاس B (XX0.0 / 16) و غیره. اگر می خواهید کنترل دقیق تری داشته باشید ، لیستی از الگوهای شبکه / ماسک ها را مشخص کنید ، جایی که ماسک تعداد بیت های موجود در قسمت شبکه یک آدرس میزبان را مشخص می کند. همچنین می توانید به جای فهرست کردن الگوهای موجود ، نام مسیر مطلق یک فایل الگویی را مشخص کنید.