Fail alamat yang bergantung kepada pengirim membolehkan host relay untuk sambungan SMTP keluar ditetapkan pada setiap alamat atau per-domain. Bahagian kiri setiap entri boleh berupa alamat e-mel lengkap seperti `foo@bar.com` , atau hanya domain seperti `@bar.com` .

Bahagian kanan mestilah dalam format pengangkutan: nexthop . Dalam kes biasa di mana anda ingin menghantar e-mel melalui pelayan mel tertentu, pengangkutan harus `smtp` dan dekatkan nama host atau alamat IP pelayan mel.