يوجه جدول الوصول الاختياري خادم Postfix SMTP لرفض البريد أو قبوله بشكل انتقائي. يمكن السماح بالوصول أو رفض الوصول لأسماء مضيف معينة أو أسماء نطاقات أو شبكات أو عناوين مضيف أو عناوين بريد.

تعيينات عنوان البريد الإلكتروني

- يتطابق `user@domain` مع عنوان البريد المحدد
- يتطابق `domain.tld` مع domain.tld باعتباره جزء المجال من عنوان بريد إلكتروني
- `user@` يطابق كافة عناوين البريد مع جزء المستخدم المحدد

تعيينات اسم المضيف / عنوان IP

- `net.work.addr.ess
  net.work.addr
  net.work
  net` يتطابق `net.work.addr.ess
  net.work.addr
  net.work
  net` مع عنوان مضيف IPv4 المحدد أو عمل الشبكة الفرعية
- `net:work:addr:ess
  net:work:addr
  net:work
  net` يتطابق `net:work:addr:ess
  net:work:addr
  net:work
  net` مع عنوان مضيف IPv6 المحدد أو عمل الشبكة الفرعية

الإجراء في المباريات

- `OK` قبول البريد الإلكتروني.
- رفض `REJECT [message]` رفض البريد الإلكتروني والرد باستخدام [رسالة] أو خطأ عام.
- تجاهل `DISCARD [message]` تجاهل البريد الإلكتروني بصمت ؛ كتابة سجل [رسالة] اختياريًا.
- `REDIRECT spam@yourdomain.com` توجيه `REDIRECT spam@yourdomain.com` توجيه البريد الإلكتروني إلى عنوان آخر