Den valfria åtkomsttabellen leder Postfix SMTP-server att selektivt avvisa eller acceptera e-post. Tillgång kan tillåtas eller nekas för specifika värdnamn, domännamn, nätverk, värdadresser eller e-postadresser.

E-postadress mappningar

- `user@domain` matchar den angivna e-postadressen
- `domain.tld` matchar domain.tld som domändelen av en e-postadress
- `user@` matchar alla e-postadresser med den angivna användardelen

Värdnamn / IP-adress mappningar

- `net.work.addr.ess
  net.work.addr
  net.work
  net` matchar den angivna IPv4-värdadressen eller subnätverket
- `net:work:addr:ess
  net:work:addr
  net:work
  net` matchar den angivna IPv6-värdadressen eller subnätverket

Åtgärd på matcher

- `OK` Acceptera e-postmeddelandet.
- `REJECT [message]` Avvisa e-postmeddelandet och svara med ett [meddelande] eller ett generiskt fel.
- `DISCARD [message]` Ta bort e-postmeddelandet tyst; skriv valfritt en [meddelande] -logg.
- `REDIRECT spam@yourdomain.com` vidarebefordra e-postmeddelandet till en annan adress