`mynetworks`

Parametro honek makina honetarako tokiko sareen zerrenda zehazten du. Zerrenda UCEren aurkako programak erabiltzen du bertako bezeroak ezezagunengandik bereizteko. Ikusi `permit_mynetworks` eta `smtpd_recipient_restrictions` SMTP konfigurazioan.

Lehenetsia makinari atxikitako sare guztien zerrenda da: A klaseko sare osoa (X.0.0.0 / 8), B klaseko sare osoa (XX0.0 / 16) eta abar. Kontrol zorrotzagoa nahi baduzu, zehaztu sare / maskara ereduen zerrenda, non maskarak ostalariaren helbide baten sarearen zati kopurua zehazten duen. Eredu fitxategi baten bide-izen absolutua ere zehatz dezakezu hemen, ereduak hemen zerrendatu ordez.