`relay_domains_reject_code`

Αυτή η παράμετρος καθορίζει τον κωδικό απόκρισης διακομιστή SMTP όταν ένα μήνυμα παραβιάζει τον κανόνα `relay_domains_reject` που είναι:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση: Το ρελέ δεν είναι εξουσιοδοτημένο ή ο τοπικός κεντρικός υπολογιστής δεν είναι πύλη
Σημειώστε ότι η προεπιλεγμένη τιμή μετά την `relay_domains_reject_code` χρησιμοποιείται για το `relay_domains_reject_code` είναι ο κωδικός 554 και αυτός ο κωδικός στο «τυπικό RFC 822» θα πρέπει να σημαίνει «Απορριφθείσα ενέργεια αλληλογραφίας που ζητήθηκε: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση». Έτσι, με το Postfix, μια `relay_domains_reject` κανόνα `relay_domains_reject` δεν αντικατοπτρίζει ακριβώς την εξήγηση RFC822 για τον αναφερόμενο κώδικα.

Για να αποφύγετε τη σύγχυση, μπορείτε να το αλλάξετε σε 572 για παράδειγμα (ένας άλλος λόγος είναι ότι ο κωδικός 554 είναι επίσης η προεπιλεγμένη τιμή μετά την επιδιόρθωση για άλλα είδη σφαλμάτων), διαφορετικά, μην το αλλάξετε εκτός εάν έχετε πλήρη κατανόηση του RFC 822.