Aukerako sarbide taulak Postfix SMTP zerbitzaria modu selektiboan baztertzeko edo onartzeko zuzentzen du. Sarbidea baimendu edo ukatu egin daiteke ostalari izen jakin batzuetarako, domeinu izenetarako, sareetarako, ostalariaren helbideetarako edo helbide elektronikoetarako.

Helbide elektronikoen mapak

- `user@domain` zehaztutako helbide elektronikoarekin bat dator
- `domain.tld` dator domain.tld helbide elektroniko baten domeinuaren zati gisa
- `user@` helbide guztiak bat datoz zehaztutako erabiltzaile zatiarekin

Ostalariaren izena / IP helbideen mapak

- `net.work.addr.ess
  net.work.addr
  net.work
  net` partiduak zehaztutako IPv4 ostalari helbidea edo azpisare-lanak
- `net:work:addr:ess
  net:work:addr
  net:work
  net` zehaztutako IPv6 ostalariaren helbidearekin edo azpisarearekin lan egiten du

Partiduen ekintza

- `OK` mezu elektronikoa onartu.
- `REJECT [message]` Ezeztatu mezu elektronikoa eta erantzun [mezu bat] edo errore generiko batekin.
- `DISCARD [message]` isilik mezu elektronikoa baztertu; aukeran [mezu] erregistroa idatzi.
- `REDIRECT spam@yourdomain.com` birbidali posta elektronikoa beste helbide batera