`maps_rbl_reject_code`

تحدد هذه المعلمة رمز استجابة خادم SMTP عندما ينتهك البريد قاعدة `maps_rbl_domains` وهي:
تم رفض الوصول: عميل SMTP مدرج في RBL
لاحظ أن القيمة الافتراضية postfix المستخدمة `maps_rbl_reject_code` هي الرمز 554 ، وهذا الرمز في "RFC 822 القياسي" يجب أن يعني "تم رفض إجراء البريد المطلوب: تم رفض الوصول". لذا مع Postfix ، لا يعكس انتهاك قاعدة `maps_rbl_domains` تفسير RFC822 الخاص بالشفرة المبلغ عنها بالضبط.

لتجنب الارتباك ، يمكنك تغيير هذا إلى 571 على سبيل المثال (سبب آخر هو أن الرمز 554 هو أيضًا القيمة الافتراضية postfix لنوع آخر من الأخطاء) ، وإلا ، لا تغير هذا إلا إذا كان لديك فهم كامل لـ RFC 822.