可选的访问表指示Postfix SMTP服务器有选择地拒绝或接受邮件。可以允许或拒绝特定主机名，域名，网络，主机地址或邮件地址的访问。

电子邮件地址映射

- `user@domain`与指定的邮件地址匹配
- `domain.tld`匹配为电子邮件地址的域部分
- `user@`将所有邮件地址与指定的用户部分匹配

主机名/ IP地址映射

- `net.work.addr.ess
  net.work.addr
  net.work
  net`匹配指定的IPv4主机地址或子网
- `net:work:addr:ess
  net:work:addr
  net:work
  net`匹配指定的IPv6主机地址或子网

比赛动作

- `OK`接受电子邮件。
- `REJECT [message]`拒绝电子邮件，并以[消息]或一般性错误答复。
- `DISCARD [message]`静静地丢弃电子邮件； （可选）编写一个[message]日志。
- `REDIRECT spam@yourdomain.com`将电子邮件转发到另一个地址