Den valgfrie tilgangstabellen leder Postfix SMTP-serveren til selektivt å avvise eller godta e-post. Tilgang kan tillates eller nektes for spesifikke vertsnavn, domenenavn, nettverk, vertsadresser eller e-postadresser.

Kartlegginger av e-postadresse

- `user@domain` samsvarer med den angitte postadressen
- `domain.tld` matcher domain.tld som domenedelen av en e-postadresse
- `user@` matcher alle e-postadressene med den spesifiserte brukerdelen

Vertsnavn / IP-adressekartlegginger

- `net.work.addr.ess
  net.work.addr
  net.work
  net` samsvarer med den spesifiserte IPv4-vertsadressen eller subnettverket
- `net:work:addr:ess
  net:work:addr
  net:work
  net` samsvarer med den spesifiserte IPv6 vertsadressen eller subnettverket

Handling på kamper

- `OK` Godta e-posten.
- Avvis `REJECT [message]` Avvis e-posten, og svar med en [melding] eller en generell feil.
- `DISCARD [message]` Kast e-posten lydløs; eventuelt skrive en [melding] logg.
- `REDIRECT spam@yourdomain.com` videresend e-posten til en annen adresse