`access_map_reject_code`

Αυτή η παράμετρος καθορίζει τον κωδικό απόκρισης διακομιστή SMTP όταν ένα μήνυμα παραβιάζει τον περιορισμό του `access map` που είναι:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση: παράβαση access_map (σε πελάτη SMTP ή όνομα κεντρικού υπολογιστή HELO, διεύθυνση email αποστολέα ή παραλήπτη)
Σημειώστε ότι η προεπιλεγμένη τιμή μετά την `access_map_reject_code` χρησιμοποιείται για το `access_map_reject_code` είναι ο κωδικός 554 και αυτός ο κωδικός στο «τυπικό RFC 822» πρέπει να σημαίνει «Απορρίφθηκε η ενέργεια αλληλογραφίας που ζητήθηκε: η πρόσβαση δεν επιτρέπεται». Έτσι, με το Postfix, μια παραβίαση κανόνα `access map` δεν αντικατοπτρίζει ακριβώς την εξήγηση RFC822 του αναφερόμενου κώδικα.

Για να αποφύγετε τη σύγχυση, μπορείτε να το αλλάξετε σε 570 για παράδειγμα (ένας άλλος λόγος είναι ότι ο κωδικός 554 είναι επίσης η προεπιλεγμένη τιμή μετά την επιδιόρθωση για άλλα είδη σφαλμάτων), διαφορετικά, μην το αλλάξετε εκτός εάν έχετε πλήρη κατανόηση του RFC 822.