Aukerako garraio fitxategiak domeinuen hierarkietatik mapak bidaltzeko garraio edota errele ostalarien mapak zehazten ditu. Kartografia trivial-rewrite (8) daemon erabiltzen da.

Garraio taularen formatua ondokoa da:

- `domain` `transport:nexthop` . `transport:nexthop` posta posta nexthop-era eramaten da.
- `.domain` mapatu hona .. `transport:nexthop` edozein azpidomeinuetarako posta `transport:nexthop` era garraioaren bidez ematen da.

Oharra: garraio mapen sarrerek lehentasuna dute `mydestination` parametroan zehaztutako domeinuekin. Aukerako garraio mapa erabiltzen baduzu, seguruagoa izan daiteke sarrera zehatzak zehaztea mydestination-en zehaztutako domeinu guztietarako, adibidez:

- `hostname.my.domain` ... `local:`
- `localhost.my.domain` ... `local:`

Nexthop eremuaren interpretazioa garraioaren araberakoa da. SMTPren kasuan, zehaztu `host:service` lehenetsi ez den zerbitzari portu baterako `host:service` eta erabili `[host]` edo `[host:port]` MX (posta-trukatzailea) DNS bilaketa desgaitzeko. `[]` Inprimakia IP helbideekin ere erabil daiteke ostalari izenekin.