`mynetworks`

Ovaj parametar određuje popis mreža koje su lokalne za ovaj uređaj. Popis koristi anti-UCE softver za razlikovanje lokalnih klijenata od stranaca. Pogledajte `permit_mynetworks` i `smtpd_recipient_restrictions` u konfiguraciji SMTP.

Zadani je popis svih mreža priključenih na uređaj: kompletna mreža klase A (X.0.0.0 / 8), kompletna mreža klase B (XX0.0 / 16) i tako dalje. Ako želite strožiju kontrolu, navedite popis obrazaca mreže / maski, gdje maska određuje broj bitova u mrežnom dijelu adrese hosta. Možete ovdje navesti i apsolutno ime datoteke datoteke s uzorkom umjesto da ovdje navodite obrasce.