يحدد ملف النقل الاختياري التعيين من التدرجات الهرمية للنطاق إلى عمليات نقل تسليم الرسائل و / أو مضيفي الترحيل. يتم استخدام التعيين بواسطة البرنامج الخفي لإعادة الكتابة (8).

شكل جدول النقل على النحو التالي:

- تم تعيين `domain` لـ .. `transport:nexthop` : يتم تسليم البريد للمجال من خلال النقل إلى nexthop.
- تم تعيين `.domain` إلى .. `transport:nexthop` : يتم تسليم البريد لأي نطاق فرعي للمجال من خلال النقل إلى nexthop.

ملاحظة: تكون إدخالات خريطة النقل لها الأسبقية على المجالات المحددة في معلمة `mydestination` . إذا كنت تستخدم خريطة النقل الاختيارية ، فقد يكون من الأسلم تحديد إدخالات صريحة لجميع المجالات المحددة في mydestination ، على سبيل المثال:

- `hostname.my.domain` ... `local:`
- `localhost.my.domain` ... `local:`

يعتمد تفسير المجال التالي على النقل. في حالة SMTP ، حدد `host:service` لمنفذ خادم غير افتراضي ، واستخدم `[host]` أو `[host:port]` أجل تعطيل عمليات بحث DNS MX (مبادل البريد). يمكن أيضًا استخدام النموذج `[]` مع عناوين IP بدلاً من أسماء المضيفين.