Tato tabulka umožňuje automatické odesílání odchozích e-mailů prostřednictvím serveru Postfix BCCd na jinou e-mailovou adresu. Obvykle se používá k protokolování obsahu všech odchozích zpráv nebo k účtování šířky pásma.

Každý záznam na mapě má na levé straně e-mailovou adresu odesílatele a napravo adresu BCC. Levou částí může být také název domény s předponou `@` , například `@example.com` , která bude odpovídat všem adresám odesílatele v této doméně.