`mynetworks`

Tento parametr určuje seznam sítí, které jsou místní pro tento stroj. Seznam používá software anti-UCE k rozlišení místních klientů od cizinců. Viz `permit_mynetworks` a `smtpd_recipient_restrictions` v konfiguraci SMTP.

Výchozí je seznam všech sítí připojených k zařízení: úplná síť třídy A (X.0.0.0 / 8), úplná síť třídy B (XX0.0 / 16) atd. Pokud chcete přísnější řízení, zadejte seznam vzorů sítě / masky, kde maska určuje počet bitů v síťové části adresy hostitele. Můžete zde také zadat absolutní cestu k souboru se vzorkem místo toho, abyste zde uvedli vzory.