Den valgfri afsenderafhængige adressefil muliggør, at relæværten for udgående SMTP-forbindelser kan indstilles på en per-adresse- eller pr-domæne-basis. Venstre side af hver post kan enten være en fuld e-mail-adresse som `foo@bar.com` eller bare et domæne som `@bar.com` .

Højre side skal være i formattransport: nexthop . I det typiske tilfælde, hvor du vil videresende e-mail via en bestemt mailserver, skal transport være `smtp` og nexthop værtsnavnet eller IP-adressen på mailserveren.