Volitelná přístupová tabulka nasměruje server Postfix SMTP k selektivnímu odmítnutí nebo přijetí pošty. Přístup lze povolit nebo zakázat pro konkrétní názvy hostitelů, názvy domén, sítě, adresy hostitelů nebo e-mailové adresy.

Mapování e-mailové adresy

- `user@domain` odpovídá zadané e-mailové adrese
- `domain.tld` odpovídá doméně.tld jako část domény e-mailové adresy
- `user@` porovnává všechny e-mailové adresy s určenou částí uživatele

Mapování názvu hostitele / IP adresy

- `net.work.addr.ess
  net.work.addr
  net.work
  net` odpovídá zadané adrese hostitele IPv4 nebo práci podsítě
- `net:work:addr:ess
  net:work:addr
  net:work
  net` odpovídá zadané adrese hostitele IPv6 nebo práci podsítě

Akce na zápasech

- `OK` Přijměte e-mail.
- `REJECT [message]` Odmítnout e-mail a odpovědět [zprávou] nebo obecnou chybou.
- `DISCARD [message]` E-mail tiše zahoďte; volitelně napsat [zprávu] protokol.
- `REDIRECT spam@yourdomain.com` e-mail na jinou adresu