A tabela de acesso opcional direciona o servidor SMTP do Postfix a rejeitar ou aceitar seletivamente mensagens. O acesso pode ser permitido ou negado para nomes de host, nomes de domínio, redes, endereços de host ou endereços de email específicos.

Mapeamentos de endereço de email

- `user@domain` corresponde ao endereço de email especificado
- `domain.tld` corresponde a domain.tld como parte do domínio de um endereço de email
- `user@` combina todos os endereços de email com a parte do usuário especificada

Mapeamentos de nome de host / endereço IP

- `net.work.addr.ess
  net.work.addr
  net.work
  net` corresponde ao endereço do host IPv4 especificado ou ao trabalho de sub-rede
- `net:work:addr:ess
  net:work:addr
  net:work
  net` corresponde ao endereço do host IPv6 especificado ou ao trabalho de sub-rede

Ação em partidas

- `OK` Aceite o email.
- `REJECT [message]` Rejeite o e-mail e responda com uma [mensagem] ou um erro genérico.
- `DISCARD [message]` Descartar silenciosamente o e-mail; opcionalmente, escreva um log de [mensagem].
- `REDIRECT spam@yourdomain.com` encaminhar o email para outro endereço