Voliteľný transportný súbor špecifikuje mapovanie z doménových hierarchií na transportné doručovanie správ a / alebo prenosových hostiteľov. Mapovanie používa démon triviálneho prepisovania (8).

Formát prepravnej tabuľky je nasledujúci:

- `domain` mapovaná na .. `transport:nexthop` : Pošta pre doménu sa doručuje prostredníctvom prenosu do nexthopu.
- `.domain` mapovaný na .. `transport:nexthop` : Pošta pre akúkoľvek subdoménu domény sa doručuje prostredníctvom dopravy do nexthopu.

Poznámka: Položky transportnej mapy majú prednosť pred doménami uvedenými v parametri `mydestination` . Ak používate voliteľnú dopravnú mapu, môže byť bezpečnejšie zadať explicitné položky pre všetky domény uvedené v mydestinácii, napríklad:

- `hostname.my.domain` ... `local:`
- `localhost.my.domain` ... `local:`

Interpretácia oblasti Nexthop závisí od dopravy. V prípade protokolu SMTP zadajte `host:service` pre server, ktorý nie je predvolený, a pomocou príkazu `[host]` alebo `[host:port]` vypnite vyhľadávanie DNS servera MX (výmenník pošty). Formulár `[]` je možné použiť aj s IP adresami namiesto názvov hostiteľov.