`relay_domains`

Bu parametre, bu posta sisteminin hangi istemci ana bilgisayar etki alanı (ve alt etki alanlarını) postadan geçireceğini kısıtlar ve bu sistemin postaları hangi hedef etki alanlarına (ve alt etki alanlarına) ileteceğini kısıtlar.

Ana bilgisayarların veya alan adlarının bir listesini, `/file/name` desenlerini belirtin veya şunu `type:name` arama tabloları, virgül ve / veya boşlukla ayrılmış olarak. Bir dosya adı, içeriği ile değiştirilir; arama anahtarı olarak bir (üst) etki alanı göründüğünde bir `type:name` tablosu eşleştirilir.

Not: Postfix, bu sistemi birincil veya yedek MX ana bilgisayar olarak listeleyen etki alanları için postaları otomatik olarak iletmez. `smtpd_recipient_restrictions` parametresinin açıklamasındaki `permit_mx_backup` kısıtlamasına bakın.