Le fichier de transport facultatif spécifie un mappage des hiérarchies de domaine vers les transports de remise des messages et / ou les hôtes relais. Le mappage est utilisé par le démon trivial-rewrite (8).

Le format de la table de transport est le suivant:

- `domain` mappé à .. `transport:nexthop` : le courrier pour le domaine est livré via le transport à nexthop.
- `.domain` mappé à .. `transport:nexthop` : le courrier de tout sous-domaine de domaine est remis via le transport à nexthop.

Remarque: les entrées de mappage de transport ont priorité sur les domaines spécifiés dans le paramètre `mydestination` . Si vous utilisez la carte de transport facultative, il peut être plus sûr de spécifier des entrées explicites pour tous les domaines spécifiés dans mydestination, par exemple:

- `hostname.my.domain` ... `local:`
- `localhost.my.domain` ... `local:`

L'interprétation du champ nexthop dépend du transport. Dans le cas de SMTP, spécifiez `host:service` pour un port de serveur non par défaut, et utilisez `[host]` ou `[host:port]` afin de désactiver les recherches DNS MX (échangeur de messagerie). Le formulaire `[]` peut également être utilisé avec des adresses IP au lieu de noms d'hôtes.