Ο προαιρετικός πίνακας πρόσβασης κατευθύνει τον διακομιστή Postfix SMTP να απορρίπτει ή να δέχεται επιλεκτικά μηνύματα. Η πρόσβαση μπορεί να επιτρέπεται ή να απορρίπτεται για συγκεκριμένα ονόματα κεντρικών υπολογιστών, ονόματα τομέα, δίκτυα, διευθύνσεις κεντρικού υπολογιστή ή διευθύνσεις αλληλογραφίας.

Αντιστοιχίσεις διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

- `user@domain` αντιστοιχεί στην καθορισμένη διεύθυνση αλληλογραφίας
- `domain.tld` αντιστοιχεί στο domain.tld ως τμήμα τομέα μιας διεύθυνσης email
- `user@` ταιριάζει με όλες τις διευθύνσεις αλληλογραφίας με το καθορισμένο τμήμα χρήστη

Αντιστοιχίσεις ονόματος κεντρικού υπολογιστή / διεύθυνσης IP

- `net.work.addr.ess
  net.work.addr
  net.work
  net` αντιστοιχεί στην καθορισμένη διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή IPv4 ή στο subnet-work
- `net:work:addr:ess
  net:work:addr
  net:work
  net` αντιστοιχεί στην καθορισμένη διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή IPv6 ή στο subnet-work

Δράση σε αγώνες

- `OK` Αποδεχτείτε το e-mail.
- `REJECT [message]` Απορρίψτε το e-mail και απαντήστε με [μήνυμα] ή γενικό σφάλμα.
- `DISCARD [message]` Απορρίψτε σιωπηλά το e-mail. προαιρετικά γράψτε ένα [μήνυμα] αρχείο καταγραφής.
- `REDIRECT spam@yourdomain.com` προωθήστε το e-mail σε άλλη διεύθυνση