`mynetworks`

Parameter ini menentukan senarai rangkaian yang sesuai dengan mesin ini. Senarai ini digunakan oleh perisian anti-UCE untuk membezakan pelanggan tempatan dengan orang asing. Lihat `permit_mynetworks` dan `smtpd_recipient_restrictions` dalam konfigurasi SMTP.

Lalai adalah senarai semua rangkaian yang dilampirkan ke mesin: rangkaian kelas A lengkap (X.0.0.0 / 8), rangkaian kelas B lengkap (XX0.0 / 16), dan sebagainya. Sekiranya anda mahukan kawalan yang lebih ketat, tentukan senarai corak rangkaian / topeng, di mana topeng menentukan bilangan bit di bahagian rangkaian alamat host. Anda juga boleh menentukan nama jalan mutlak fail corak dan bukannya menyenaraikan corak di sini.