İsteğe bağlı aktarım dosyası, etki alanı hiyerarşilerinden mesaj teslim aktarımlarına ve / veya geçiş ana bilgisayarlarına bir eşleme belirtir. Eşleme önemsiz yeniden yazma (8) arka plan programı tarafından kullanılır.

Aktarım tablosunun biçimi aşağıdaki gibidir:

- `domain` eşlenen `domain` .. `transport:nexthop` : Alan adı için posta, nexthop'a taşıma yoluyla teslim edilir.
- `.domain` eşlenen .. `transport:nexthop` : Etki alanının herhangi bir alt etki alanı için posta, nexthop'a taşıma yoluyla teslim edilir.

Not: taşıma haritası girişleri `mydestination` parametresinde belirtilen alan adlarına göre önceliklidir. İsteğe bağlı taşıma haritasını kullanırsanız, mydestination öğesinde belirtilen tüm etki alanları için açık girişler belirtmek daha güvenli olabilir, örneğin:

- `hostname.my.domain` ... `local:`
- `localhost.my.domain` ... `local:`

Sonraki atölye alanının yorumlanması nakliyeye bağlıdır. SMTP durumunda, varsayılan olmayan bir sunucu bağlantı noktası için `host:service` belirtin ve MX (posta değiştirici) DNS aramalarını devre dışı bırakmak için `[host]` veya `[host:port]` kullanın. `[]` Formu, ana bilgisayar adları yerine IP adresleriyle de kullanılabilir.