`mynetworks`

Ten parametr definiuje listę sieci, które są lokalne dla tej maszyny. Lista jest wykorzystywana przez oprogramowanie przeciw UCE do rozróżniania klientów lokalnych od obcych. Zobacz `permit_mynetworks` i `smtpd_recipient_restrictions` w konfiguracji SMTP.

Domyślnie jest to lista wszystkich sieci przyłączonych do maszyny: pełna sieć klasy A (X.0.0.0/8), pełna sieć klasy B (X.X.0.0/16), i tak dalej. Jeśli potrzeba dokładniejszej kontroli, podaj listę wzorców sieć/maska, gdzie maska określa liczbę bitów w części sieciowej adresu hosta. Możesz również podać bezwzględną ścieżkę do pliku wzorców zamiast podawania wzorców tutaj.