Fail pengangkutan pilihan menentukan pemetaan dari hierarki domain ke pengangkutan penghantaran mesej dan / atau hos penyampai. Pemetaan digunakan oleh daemon trivial-rewrite (8).

Format jadual pengangkutan adalah seperti berikut:

- `domain` dipetakan ke .. `transport:nexthop` : Mail untuk domain dihantar melalui transport ke nexthop.
- `.domain` dipetakan ke .. `transport:nexthop` : Surat untuk mana-mana subdomain domain dihantar melalui pengangkutan ke nexthop.

Catatan: entri peta pengangkutan diutamakan daripada domain yang ditentukan dalam parameter `mydestination` . Sekiranya anda menggunakan peta pengangkutan pilihan, mungkin lebih selamat untuk menentukan entri eksplisit untuk semua domain yang ditentukan dalam tujuan saya, misalnya:

- `hostname.my.domain` ... `local:`
- `localhost.my.domain` ... `local:`

Tafsiran bidang nexthop bergantung kepada pengangkutan. Dalam kes SMTP, tentukan `host:service` untuk port pelayan bukan lalai, dan gunakan `[host]` atau `[host:port]` untuk mematikan carian DNS MX (penukar e-mel). Bentuk `[]` juga boleh digunakan dengan alamat IP dan bukan nama host.