`mynetworks`

Bu parametre, bu makinede yerel olan ağların listesini belirtir. Liste, yerel istemcileri yabancılardan ayırmak için UCE yazılımı tarafından kullanılır. SMTP yapılandırmasındaki `permit_mynetworks` ve `smtpd_recipient_restrictions` konusuna bakın.

Varsayılan, makineye bağlı tüm ağların bir listesidir: tam bir A sınıfı ağ (X.0.0.0 / 8), tam bir B sınıfı ağ (XX0.0 / 16) vb. Daha sıkı kontrol istiyorsanız, ağın / maske kalıplarının bir listesini belirtin; burada maske bir ana bilgisayar adresinin ağ kısmındaki bit sayısını belirtir. Ayrıca, burada kalıpları listelemek yerine kalıp dosyasının mutlak yol adını da belirleyebilirsiniz.