Le fichier d'adresses dépendant de l'expéditeur facultatif permet à l'hôte relais pour les connexions SMTP sortantes d'être défini par adresse ou par domaine. Le côté gauche de chaque entrée peut être soit une adresse e-mail complète comme `foo@bar.com` , ou juste un domaine comme `@bar.com` .

Le côté droit doit être au format transport: nexthop . Dans le cas typique où vous souhaitez relayer le courrier via un serveur de messagerie spécifique, le transport doit être `smtp` et nexthop le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de messagerie.