Le tableau d'accès facultatif indique au serveur SMTP de Postfix de rejeter ou d'accepter de manière sélective le courrier. L'accès peut être autorisé ou refusé pour des noms d'hôte, des noms de domaine, des réseaux, des adresses d'hôte ou des adresses de messagerie spécifiques.

Mappages d'adresses e-mail

- `user@domain` correspond à l'adresse e-mail spécifiée
- `domain.tld` correspond à domain.tld en tant que partie de domaine d'une adresse e-mail
- `user@` correspond à toutes les adresses e-mail avec la partie utilisateur spécifiée

Mappages de nom d'hôte / d'adresse IP

- `net.work.addr.ess
  net.work.addr
  net.work
  net` correspond à l'adresse d'hôte IPv4 ou au sous-réseau spécifié
- `net:work:addr:ess
  net:work:addr
  net:work
  net` correspond à l'adresse d'hôte IPv6 ou au sous-réseau spécifié

Action sur les matchs

- `OK` Acceptez l'e-mail.
- `REJECT [message]` Rejetez l'e-mail et répondez par un [message] ou une erreur générique.
- `DISCARD [message]` Jeter silencieusement l'e-mail; éventuellement rédiger un journal [message].
- `REDIRECT spam@yourdomain.com` transférer l'e-mail à une autre adresse