`maps_rbl_reject_code`

Αυτή η παράμετρος καθορίζει τον κωδικό απόκρισης διακομιστή SMTP όταν ένα μήνυμα παραβιάζει τον κανόνα `maps_rbl_domains` που είναι:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση: Ο πελάτης SMTP αναφέρεται στο RBL
Σημειώστε ότι η προεπιλεγμένη τιμή μετά την `maps_rbl_reject_code` χρησιμοποιείται για το `maps_rbl_reject_code` είναι ο κωδικός 554 και αυτός ο κωδικός στο «τυπικό RFC 822» πρέπει να σημαίνει «Απορρίφθηκε η ενέργεια αλληλογραφίας που ζητήθηκε: η πρόσβαση δεν επιτρέπεται». Έτσι, με το Postfix, η `maps_rbl_domains` κανόνα `maps_rbl_domains` δεν αντικατοπτρίζει ακριβώς την εξήγηση του RFC822 για τον αναφερόμενο κώδικα.

Για να αποφύγετε τη σύγχυση, μπορείτε να το αλλάξετε σε 571 για παράδειγμα (ένας άλλος λόγος είναι ότι ο κωδικός 554 είναι επίσης η προεπιλεγμένη τιμή μετά την επιδιόρθωση για άλλα είδη σφαλμάτων), διαφορετικά, μην το αλλάξετε εκτός εάν έχετε πλήρη κατανόηση του RFC 822.