Jadual akses pilihan mengarahkan pelayan SMTP Postfix untuk menolak atau menerima surat secara selektif. Akses boleh dibenarkan atau ditolak untuk nama host tertentu, nama domain, rangkaian, alamat host atau alamat e-mel.

Pemetaan alamat e-mel

- `user@domain` sepadan dengan alamat e-mel yang ditentukan
- `domain.tld` sepadan dengan domain.tld sebagai bahagian domain dari alamat e-mel
- `user@` memadankan semua alamat e-mel dengan bahagian pengguna yang ditentukan

Pemetaan nama hos / alamat IP

- `net.work.addr.ess
  net.work.addr
  net.work
  net` sepadan dengan alamat hos IPv4 atau subnet-work yang ditentukan
- `net:work:addr:ess
  net:work:addr
  net:work
  net` sepadan dengan alamat hos IPv6 atau subnet-work yang ditentukan

Aksi pada perlawanan

- `OK` Terima e-mel.
- `REJECT [message]` Tolak e-mel, dan balas dengan [mesej] atau ralat umum.
- `DISCARD [message]` Buang e-mel secara senyap; secara pilihan menulis log [mesej].
- `REDIRECT spam@yourdomain.com` meneruskan e-mel ke alamat lain