`mynetworks`

Tämä parametri määrittelee luettelon tämän koneen paikallisista verkoista. UCE-ohjelmisto käyttää luetteloa paikallisten asiakkaiden erottamiseen muukalaisista. Katso `permit_mynetworks` ja `smtpd_recipient_restrictions` SMTP-kokoonpanossa.

Oletusasetus on luettelo kaikista koneeseen liitetyistä verkoista: täydellinen luokan A verkko (X.0.0.0 / 8), täydellinen luokan B verkko (XX0.0 / 16) ja niin edelleen. Jos haluat tiukempia säätimiä, määritä verkko- / peitekuvioiden luettelo, jossa maski määrittää bittien määrän isäntäosoitteen verkkoosassa. Voit myös määrittää mallitiedoston absoluuttisen polun sen sijaan, että luettelevat mallit tässä.