Το προαιρετικό αρχείο διευθύνσεων που εξαρτάται από τον αποστολέα επιτρέπει στον κεντρικό υπολογιστή ρελέ για εξερχόμενες συνδέσεις SMTP να ρυθμίζεται ανά διεύθυνση ή ανά τομέα. Η αριστερή πλευρά κάθε καταχώρησης μπορεί να είναι είτε μια πλήρης διεύθυνση email όπως `foo@bar.com` , είτε απλά ένας τομέας όπως `@bar.com` .

Η δεξιά πλευρά πρέπει να έχει τη μορφή μεταφοράς: nexthop . Στην τυπική περίπτωση όπου θέλετε να μεταδώσετε αλληλογραφία μέσω ενός συγκεκριμένου διακομιστή αλληλογραφίας, η μεταφορά θα πρέπει να είναι `smtp` και να πλησιάζει το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή αλληλογραφίας.