فایل آدرس‌های وابسته به فرستنده که اختیاری است، به میزبان رله برای اتصالات SMTP خروجی اجازه می‌دهد تا بر اساس هر آدرس یا هر دامنه تنظیم شود. سمت چپ هر ورودی می‌تواند یک آدرس ایمیل کامل مانند `foo@bar.com` یا فقط یک دامنه مانند `@bar.com` باشد.

سمت راست باید به فرمت transport:nexthop باشد. در حالت معمول که می‌خواهید ایمیل را از طریق یک سرور ایمیل خاص ارسال کنید، transport باید `smtp` و nexthop نام میزبان یا آدرس IP سرور ایمیل باشد.