Voliteľná prístupová tabuľka nasmeruje server Postfix SMTP na selektívne odmietnutie alebo prijatie pošty. Prístup sa môže povoliť alebo zamietnuť pre konkrétne názvy hostiteľov, názvy domén, siete, adresy hostiteľov alebo poštové adresy.

Mapovanie e-mailových adries

- `user@domain` zodpovedá zadanej e-mailovej adrese
- `domain.tld` zodpovedá doméne.tld ako súčasť domény e-mailovej adresy
- `user@` porovnáva všetky poštové adresy so zadanou časťou používateľa

Mapovanie názvu hostiteľa / adresy IP

- `net.work.addr.ess
  net.work.addr
  net.work
  net` zodpovedá zadanej adrese hostiteľa IPv4 alebo práci podsiete
- `net:work:addr:ess
  net:work:addr
  net:work
  net` zodpovedá zadanej adrese hostiteľa IPv6 alebo práci podsiete

Akcie na zápasy

- `OK` Prijmite e-mail.
- `REJECT [message]` Odmietnuť e-mail a odpovedať pomocou [správy] alebo generickej chyby.
- `DISCARD [message]` E-mail ticho zahodiť; voliteľne napísať [správu] denník.
- `REDIRECT spam@yourdomain.com` e-mail na inú adresu