La tabella di accesso opzionale indica al server Postfix SMTP di rifiutare o accettare selettivamente la posta. L'accesso può essere consentito o negato per nomi host, nomi di dominio, reti, indirizzi host o indirizzi di posta specifici.

Mapping degli indirizzi e-mail

- `user@domain` corrisponde all'indirizzo di posta specificato
- `domain.tld` corrisponde a domain.tld come parte del dominio di un indirizzo email
- `user@` corrisponde a tutti gli indirizzi di posta elettronica con la parte utente specificata

Mapping nome host / indirizzo IP

- `net.work.addr.ess
  net.work.addr
  net.work
  net` corrisponde all'indirizzo host IPv4 specificato o alla sottorete
- `net:work:addr:ess
  net:work:addr
  net:work
  net` corrisponde all'indirizzo host IPv6 specificato o alla sottorete

Azione sulle partite

- `OK` Accetta l'e-mail.
- `REJECT [message]` Rifiuta l'e-mail e rispondi con un [messaggio] o un errore generico.
- `DISCARD [message]` Elimina silenziosamente l'e-mail; opzionalmente scrivere un registro [messaggio].
- `REDIRECT spam@yourdomain.com` inoltra l'e-mail a un altro indirizzo