オプションのアクセステーブルは、Postfix SMTPサーバーに、メールを選択的に拒否または受け入れるように指示します。特定のホスト名、ドメイン名、ネットワーク、ホストアドレス、またはメールアドレスへのアクセスを許可または拒否できます。

電子メールアドレスのマッピング

- `user@domain`は指定されたメールアドレスと一致します
- `domain.tld`は、メールアドレスのドメイン部分としての`domain.tld`一致します
- `user@`すべてのメールアドレスを指定されたユーザー部分と照合します

ホスト名/ IPアドレスのマッピング

- `net.work.addr.ess
  net.work.addr
  net.work
  net`は指定されたIPv4ホストアドレスまたはサブ`net.work.addr.ess
  net.work.addr
  net.work
  net`一致します
- `net:work:addr:ess
  net:work:addr
  net:work
  net`は、指定されたIPv6ホストアドレスまたはサブ`net:work:addr:ess
  net:work:addr
  net:work
  net`一致します

試合のアクション

- `OK`メールを受け入れます。
- `REJECT [message]`電子メールを拒否し、[メッセージ]または一般的なエラーで返信します。
- `DISCARD [message]`電子メールをサイレントに破棄します。オプションで[メッセージ]ログを書き込みます。
- `REDIRECT spam@yourdomain.com`して、電子メールを別のアドレスに転送する