İsteğe bağlı erişim tablosu Postfix SMTP sunucusunu postayı seçerek reddetmeye veya kabul etmeye yönlendirir. Belirli ana bilgisayar adları, etki alanı adları, ağlar, ana bilgisayar adresleri veya posta adresleri için erişime izin verilebilir veya erişim reddedilebilir.

E-posta adresi eşlemeleri

- `user@domain` belirtilen posta adresiyle eşleşiyor
- `domain.tld` domain.tld ile bir e-posta adresinin etki alanı bölümü olarak eşleşir
- `user@` tüm posta adreslerini belirtilen kullanıcı bölümü ile eşleştirir

Ana bilgisayar adı / IP adresi eşlemeleri

- `net.work.addr.ess
  net.work.addr
  net.work
  net` , belirtilen IPv4 ana bilgisayar adresiyle veya alt ağ işiyle eşleşir
- `net:work:addr:ess
  net:work:addr
  net:work
  net` , belirtilen IPv6 ana bilgisayar adresiyle veya alt ağ işiyle eşleşir

Maçlarla ilgili işlem

- `OK` E-postayı kabul edin.
- Reddet `REJECT [message]` E-postayı reddedin ve bir [mesaj] veya genel bir hata ile cevap verin.
- `DISCARD [message]` E-postayı sessizce atın; isteğe bağlı olarak bir [mesaj] günlüğü yazın.
- `REDIRECT spam@yourdomain.com` adresini e-postayı başka bir adrese yönlendir