`mynetworks`

Ez a paraméter határozza meg a gépen helyi hálózatok listáját. A listát az anti-UCE szoftver használja a helyi ügyfelek megkülönböztetésére az idegenektől. Lásd: `permit_mynetworks` és `smtpd_recipient_restrictions` az SMTP konfigurációban.

Az alapértelmezés a géphez csatlakoztatott összes hálózat listája: teljes A osztályú hálózat (X.0.0.0 / 8), teljes B osztályú hálózat (XX0.0 / 16) és így tovább. Szigorúbb vezérlést igényel, adja meg a hálózati / maszk minták listáját, ahol a maszk meghatározza a gazdacím hálózati részében lévő bitek számát. Megadhatja a mintafájl abszolút elérési útját is a minták itt felsorolás helyett.