`mynetworks`

Aquest paràmetre especifica la llista de xarxes que són locals en aquesta màquina. La llista és utilitzada pel programari anti-UCE per diferenciar els clients locals dels forasters. Vegeu `permit_mynetworks` i `smtpd_recipient_restrictions` a la configuració SMPT.

El valor per defecte és una llista de totes les xarxes adjuntes a la màquina: una xarxa de classe A completa (X.0.0.0/8), una xarxa de classe B completa (X.X.0.0/16), i així anar fent. Si vols un control més estricte, especifica una llista de patrons xarxa/màscara, on la màscara especifica el nombre de bits de la part de xarxa en l'adreça del host. També pots especificar el camí absolut d'un fitxer en lloc de llistar aquí els patrons.